抽油机
泵起热情
<&pumpjack0>
抽油机是能将流体从<link;immersivepetroleum:derrick;§o§n井架§r>井口内抽出的机器。
需用工程师锤敲击第二层的重型工程块完成搭建。<np>
抽油机是原油抽取作业的主力机器，其单向阀能解决井压力不足的问题，并能以缓慢但稳定的速率从井口中抽出液体。仍有正压力的井口会冲开抽油机的阀门，导致液体溢出。

抽油机的前管必须对准井口，才可将阀门组件放入井口以正常工作。<np>
抽油机在工作时会消耗<config;i;pumpjack_consumption>Flux/t并以<config;i;pumpjack_speed>mB/t的速率泵出液体。液体会从侧面的两个带有橙色圆点的舱口输出。<np>

单台抽油机需要<config;i;pumpjack_days>天才能采尽普通油藏。而对某些流体储层而言，在其流体静力压低于平衡点后，其会缓慢渗出少量流体，可用抽油机提取出来。

在前面的控制面板上通入红石信号将停止抽油机的马达，可以用工程师螺丝刀来反转。




