# 控制器
![我有控制权了！](item:tis3d:controller)

控制器方块是所有TIS-3D计算机的核心。它给所有连接 的[外壳](casing.md)提供能源，并会更新TIS-3D计算机的状态。控制 器可以使用普通的红石信号供电，红石信号强度越高运行速度越快。特别地，强度为一（1）的红石信号会令TIS-3D计算机进入暂停状态，但不会因断电而复位。

一个控制器方块可以支持最多十六（16）个[外壳](casing.md)方块。如果相连接的外壳方块过多，则控制器会进入急停状态并且停止运行，直到[外壳](casing.md)数量减少。

控制器不能相互连接。如果多个控制器直接或通过[外壳](casing.md)间接连接，则所有控制器都会进入急停状态并且停止运作，直到它们不再相互连接。

连接会在控制器与[外壳](casing.md)，或[外壳](casing.md)与共面的其他[外壳](casing.md)之 间建立。
